High Definition Kamera, 2 MP, 1080p/60, H.265, Tag/Nacht, VCA, HDR, motorgetriebenes Varifokal-Objektiv, PoE, Dome-Gehäuse für Aufputzmontage
Die Kamera muss eine ökonomische Balance zwischen hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit bieten und auch bei schwacher Ausleuchtung detailreiche Farbaufnahmen in Echtzeit liefern. Die Kamera muss mit einem integrierten Objektiv (F1.4/3–10mm oder F1.8/12–40mm) in einem IK10 vandalismusgeschützten IP67 Dome-Gehäuse für die Aufputzmontage im Außenbereich geliefert werden. Sie muss konventionell mit einem externen Netzteil oder mit Power over Ethernet betrieben werden können.
Die Kamera muss mit einem hochauflösenden Sensor und einem ausgefeilten Bild-Processing ausgestattet sein und  Echtzeit-Aufnahmen bei einer Bildrate von bis zu 50/60 fps (1080p/60) liefern. Die Encoder-Technologie der Kamera muss auf dem neuesten Stand sein und eine Codierung des Video-Streams nach dem H.265-Standard unterstützen. 
Die Kamera muss mit einem motorgetriebenen Varifokal-Objektiv mit P-Iris ausgestattet sein, das perfekt auf den Bild-Sensor abgestimmt ist. Die Einstellung von Zoom, Fokus und Blende muss über einen Web-Browser möglich sein, so dass eine manuelle Objektiv-Einstellung direkt am Montageort nicht erforderlich ist.
Die Kamera muss über eine True HDR-Funktion für die optimale Aufnahme von Szenen mit sehr hellen und dunklen Bereichen verfügen. Jedes Bild muss mit zwei speziellen Einstellungen erfasst werden, die in Echtzeit zu einem ausgewogenen Ergebnis kombiniert werden. Der resultierende Video-Stream muss Details sowohl in hellen als auch dunklen Bereichen bieten und optisch sehr gut an die Wahrnehmung des menschlichen Auges angeglichen sein.
Die Kamera muss über eine  Digital Image Shift Funktion verfügen, die eine komfortable Feinjustierung des erfassten Bildausschnitts über einen Web-Browser unterstützt, um eine unkomplizierte Installation der Kamera zu ermöglichen. Abhängig von der gewählten Auflösung muss der genutzte Bereich auf dem Bildsensor verschoben und an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden können, so dass eine manuelle Feinausrichtung der Kamera direkt am Montageort nicht erforderlich ist.
Die Kamera muss eine Option für Video Content Analysis (VCA) vor Ort bieten, die Bewegungen und Objekte im unkomprimierten Bild erkennt und mit Funktionen wie beispielsweise Intrusion Detection oder Line Crossing analysiert. Die erkannten Objekte und die zugehörigen Metadaten müssen mit dem Video-Stream an ein geeignetes Aufzeichnungssystem übertragen werden, um in einer Datenbank gespeichert zu werden. Es muss eine geeignete Client-Software angeboten werden, die die gezielte Suche und Auswertung der Aufzeichnungen ermöglicht.
Die Kamera muss mit einem RAM-Speicher ausgestattet sein, um den Video-Stream im Fall eines Netzwerkausfalls zu puffern (z. B. Spanning Tree, Bursts). Wenn das Netzwerk wiederhergestellt ist, muss eine geeignete Funktion für eine schnelle Übertragung des gepufferten Video-Streams an das angeschlossene Aufzeichnungssystem sorgen, das den Video-Stream mit hoher Geschwindigkeit speichert und dann nahtlos mit der Aufzeichnung des Live-Streams fortfährt.
Die Kamera muss mit einem robusten Aluminium-Gehäuse für den kommerziellen und industriellen Einsatz im Innen- und Außenbereich mit 24/7/365 Dauerbetrieb ausgelegt sein.
Sensor:
Lichtempfindlichkeit			< 0,03 lux
Dynamikbereich			> 100 dB
Signal-Rausch-Verhältnis 		> 50 dB
Objektiv:
Typ 					Motorgetriebenes Varifokal-Objektiv
Blendensteuerung 			P-Iris (motorgetrieben)
Zoom / Fokussierung 			Motorgetrieben
IR-korrigiert 				Ja
Justierung				3-Achsen
Auflösung:
Auflösung 4:3				Bis zu 1,5 MP (1440 × 1080) @ 50/60 fps
Auflösung 16:9				Bis zu 1080p (1920 × 1080) @ 50/60 fps
Format und Encodierung:
Videokompression			H.264, H.265, MJPEG
Bildrate					Bis zu 60 fps 
Live-Streaming				Multicast oder Unicast
Funktionen:
Video-Puffer				50 MB RAM-Speicher erweiterbar mit microSDXC
Tag/Nacht-Umschaltung		Umgebungslichtsensor und schwenkbarer IR-Sperrfilter
Korridormodus				Automatisch (Aktivierung über Benutzeroberfläche)
Digital Image Shift			Horizontal und vertikal
Privacy Zone Masking			Bis zu 16 Bereiche
Video Content Analysis			Basierend auf Bewegungserkennung 
Unterstützte Protokolle:
Ethernet-Protokolle			IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP,
                                                                       CDP (v1,v2), DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP,
                                                                        HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3)
Kommunikationsprotokolle		DaVid, DaVidS, ONVIF Profile S, Profile T, SNMP (v1, v2c, v3)
Sicherheit				HTTPS Verschlüsselung,, SSL/TLS 1.2 (AES), 
                                                                        Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X
Elektrische Daten:
Spannungsversorgung			12 V DC oder PoE (Class 0, IEEE802.3af)
Leistungsaufnahme			Ca. 6 W
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur			−20 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		0% – 90% RH, nicht kondensierend
Integration:
Programmierschnittstelle		Integration in 3rd Party Systeme über API
ONVIF -Konformität			Profile S, Profile T